存储

1 NANDFLASH控制器

1.1 特点

支持8/24/40/60位错误修正。

支持多种NAND接口：异步，NV-DDR，NV-DDR2，toggle nand 2.0。

支持硬件字段数据错误修正。

支持新NANDFLASH的7字节地址。

支持SLC、MLC和TLC NAND FLASH。

支持8位宽NAND。

支持硬件模拟NAND flash准备/忙碌。